**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**Предмет и кратко описание на поръчката:** Предмет на обществената поръчка е доставка чрез покупка на 1 (един) бройфабрично нов лек автомобил за нуждите на МБАЛ – Карнобат ЕООД, в съответствие с изискванията на Възложителя заложени в настоящата Техническа спецификация.

**Място на извършване на поръчката:** МБАЛ – Карнобат, гр. Карнобат, ул. „Стара планина” № 180

**Срок за изпълнение на поръчката**: до 40 (четиридесет) календарни дни, считано от датата на подписване на договора.

**Обща прогнозна стойност на поръчката**

Стойността на поръчката се определя в български лева, без включен ДДС и се оферира от участника в ценовото му предложение.

***Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер до 23 000 (двадесет и три хилядилева) лв. без включен ДДС. Тя представлява максимална прогнозна стойност за изпълнение на поръчката.***

В прогнозната стойност на обществената поръчка е включено и оборудване съгласно чл. 139, ал. 2 от Закона за движението по пътищата – обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител, светлоотразителна жилетка.

**Източник на финансиране и начин на плащане:**

За финансиране на тази обществена поръчка МБАЛ - Карнобат ще използва собствени средства.

Начин на плащане:

**Авансовоплащане:** несепредвижда.

**Периодичноплащане:** не се предвижда.

**Окончателно плащане:** Плащанетоще се извърши в срок до 30 (тридесет) дни след представяне на фактура за стойността на действителноизвършената доставка и приемо – предавателнипротоколи, подписани от определениотВъзложителя лица и от Изпълнителя.

Фактурите за извършване на плащания се изготвят на български език, в съответствие със Закона за счетоводството. Те следва да съдържат следната задължителна информация:

Получател: „МБАЛ – КАРНОБАТ” ЕООД

Адрес: гр. Карнобат, ул. „Стара планина” № 180

ЕИК: 102612100

Получил фактурата: .............................

Номернадокумента, дата, място

**Изисквания към доставката:** Предмет на доставката е 1 /един/ брой фабрично нов лек автомобил, както и гаранционното му обслужване. Доставеният автомобил следва да бъде окомплектован съгласно чл. 139, ал. 2 от Закона за движението по пътищата с обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител, светлоотразителна жилетка.

Автомобилътда се придружава от необходимите за регистрацията му документи, гаранционна и сервизна книжка, както и инструкция за експлоатация на български език. За доставеният автомобил следва да се обезпечи гаранционно обслужване в оторизиран от производителя на съответния вид автомобили сервиз, не по-далеч от 100 км от гр. Карнобат. Срокът на това обслужване следва да е до датата на по-късно настъпилото събитие измежду предложеният от участник гаранционен пробег в километри и гаранционен срок в години.

Участникът в настоящата процедура трябва да е оторизиран от производителя на предлаганите автомобили за тяхната доставка. Към техническото си предложение следва да приложи Оторизационно писмо (заверено копие) от производителя на предлаганият автомобил, както и да опише мерките за осигуряване на качество при изпълнение на обществената поръчка - оторизирани сервизни центрове за гаранционно обслужване, времето за реакция, срокове за отстраняване на повреди и др.

**Участникът в процедурата следва да предложи гаранция на автомобилите не по-кратка от 5 години или 100 000 км.**

|  |
| --- |
| **Технически параметри** |
|
| **Лек автомобил6+1 места** **Технически характеристики:**  ДЪЛЖИНА: 4490- 4500 мм ШИРИНА БЕЗ/С ОГЛЕДАЛА: 1750-2100 мм ВИСОЧИНА: 1670-1680 мм ТОВАРОНОСИМОСТ: 600 - 680 кг ОБЕМ НА РЕЗЕРВОАРА: до 60 литра ДВИГАТЕЛ: 4-цилиндров редови, 8 клапана турбодизелов РАБОТЕН ОБЕМ: 1400 - 1500 см3 МАКС. МОЩНОСТ: 80-90 к.с.(об./мин) ТРАНСМИЦИЯ: Задвижване на предните колела през 5 степенна механична предавателна кутия СПИРАЧНА СИСТЕМА: Двукръгова - саморегулиращо се сервоустройство, ABS ОКАЧВАНЕ: отпред - независимо с променливо ниво, стабилизиращи греди и газови амортисьори; отзад - газови амортисьори и листовиресьори УПРАВЛЕНИЕ: управление тип зъбна рейка със сервоусилвател ДЖАНТИ: стоманени 15"  ЦВЯТ: Бял, неметалик Еконорма: Евро 6  Разход на гориво – смесен цикъл на движение – 4,0-4,5 л/100 км.  Емисии на СО2 – смесен цикъл – 100-105 **Задължително оборудване:** Климатик  Защитанапешеходциприудар  ABS –Антиблокиращасистеманаспирачките  AFU –Eлектроннасистемазаподпомаганеприекстремноспиране  ESP –Електроннасистемазадинамиченконтролнатраекторията  ASR –Електроннасистемазаконтролнасцеплението  HSA –Електроннасистемазаподпомаганепотеглянетоотнаклон  Въздушнавъзглавницазаводача  Въздушнавъзглавницазапътникадо водача  Възможностзаръчнодеактивираненапреднатавъздушнавъзглавницазапътникадоводача  Преднистраничнивъздушнивъзглавници, предпазващигръдниякош и главата  Предни и заднитриточковипредпазниколани  Тризадниподглавника, регулируемиповисочина  Блокировканазаднитеврати  Дневнисветлини  Сервоусилвателнаволана  Електроненимобилайзер  Възможностза ЕКО режимнаработанадвигателя  Стандартноотопление с 4 степенизарегулиране и с рециклираненавъздуха  Аксесоаризапушачи(подвиженпепелник и запалка)  Текстилнистелки  Електрически предни и механични заднистъкла  Механичнистраничниогледала  Бронив цветанакупето  Звуковасигнализация за забравени включени светлини  Сгъваемазаднаседалка 1/1  Отопляемозадностъкло с чистачка  Заключваненакапачкатанарезервоара  Тониранистъкла  Нишизабагажв преднитеврати  Нишазабагажв арматурнототаблоотстранатанапътника  Двепоставкизачашинапреднатаконзолаи поставказабутилка 1,5 л. в централнатаконзола  Термометързавъншнатемпература  Осветлениенатаваназапреднитеместа  Подготовказарадиооборудване  Пълноразмернарезервнагума  Радио 2DIN CD/MP3 с интегриран 3-лентов дисплей и управлениеотволана, MP3 прослушванепрез USB/AUX/Аудиострийминг, Bluetooth  Надлъжнирелсинапокрива  Бордкомпютър (без LPG версия)  Централнозаключване  Поленовфилтър  Делимазаднаседалка 1/3 - 2/3 (вториред)  Третиредседалки  Двепоставкизабутилка 1,5 л. и двезачаши в страничнитеконзолинатретиред  Автоматичноактивираненаосветлениетов интериораприотваряненавратите  Покривалозабагажника  Ремонтенкомплектзаспуканагума |
|
| Допълнителноогледалозанаблюдениена 2-ри редседалки  Отварящисестраничнистъклапритретиредседалки  Регулируемвъввисочинаволан  Регулируемавъввисочинаседалканаводача |

**Забележка: Посочените технически характеристики и оборудване са задължителни и всяка оферта, с едно или повече несъответствия ще бъде отстранена от участие. Офертите може да съдържат и други допълнителни екстри извън указаните в настоящата техническа спецификация, които не са задължителни и не подлежат на оценяване.**

**На оценяване подлежат оферти, които не надвишават финансовияресурс на Възложителя, съдържат всички изискуеми документи в установената форма и отговарят на техническата спецификация.**