**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

 **Предмет и кратко описание на поръчката:** Предмет на обществената поръчка е доставка чрез покупка на 1 (един) бройфабрично нов лек автомобил за нуждите на МБАЛ – Карнобат ЕООД, в съответствие с изискванията на Възложителя заложени в настоящата Техническа спецификация.

**Място на извършване на поръчката:** МБАЛ – Карнобат, гр. Карнобат, ул. „Стара планина” № 180

**Срок за изпълнение на поръчката**: до 40 (четиридесет) календарни дни, считано от датата на подписване на договора.

 **Обща прогнозна стойност на поръчката**

Стойността на поръчката се определя в български лева, без включен ДДС и се оферира от участника в ценовото му предложение.

***Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер до 23 000 (двадесет и три хилядилева) лв. без включен ДДС. Тя представлява максимална прогнозна стойност за изпълнение на поръчката.***

В прогнозната стойност на обществената поръчка е включено и оборудване съгласно чл. 139, ал. 2 от Закона за движението по пътищата – обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител, светлоотразителна жилетка.

**Източник на финансиране и начин на плащане:**

За финансиране на тази обществена поръчка МБАЛ - Карнобат ще използва собствени средства.

 Начин на плащане:

**Авансовоплащане:** несепредвижда.

**Периодичноплащане:** не се предвижда.

**Окончателно плащане:** Плащанетоще се извърши в срок до 30 (тридесет) дни след представяне на фактура за стойността на действителноизвършената доставка и приемо – предавателнипротоколи, подписани от определениотВъзложителя лица и от Изпълнителя.

Фактурите за извършване на плащания се изготвят на български език, в съответствие със Закона за счетоводството. Те следва да съдържат следната задължителна информация:

 Получател: „МБАЛ – КАРНОБАТ” ЕООД

 Адрес: гр. Карнобат, ул. „Стара планина” № 180

 ЕИК: 102612100

 Получил фактурата: .............................

 Номернадокумента, дата, място

 **Изисквания към доставката:** Предмет на доставката е 1 /един/ брой фабрично нов лек автомобил, както и гаранционното му обслужване. Доставеният автомобил следва да бъде окомплектован съгласно чл. 139, ал. 2 от Закона за движението по пътищата с обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител, светлоотразителна жилетка.

 Автомобилътда се придружава от необходимите за регистрацията му документи, гаранционна и сервизна книжка, както и инструкция за експлоатация на български език. За доставеният автомобил следва да се обезпечи гаранционно обслужване в оторизиран от производителя на съответния вид автомобили сервиз, не по-далеч от 100 км от гр. Карнобат. Срокът на това обслужване следва да е до датата на по-късно настъпилото събитие измежду предложеният от участник гаранционен пробег в километри и гаранционен срок в години.

 Участникът в настоящата процедура трябва да е оторизиран от производителя на предлаганите автомобили за тяхната доставка. Към техническото си предложение следва да приложи Оторизационно писмо (заверено копие) от производителя на предлаганият автомобил, както и да опише мерките за осигуряване на качество при изпълнение на обществената поръчка - оторизирани сервизни центрове за гаранционно обслужване, времето за реакция, срокове за отстраняване на повреди и др.

 **Участникът в процедурата следва да предложи гаранция на автомобилите не по-кратка от 5 години или 100 000 км.**

|  |
| --- |
| **Технически параметри** |
|
| **Лек автомобил6+1 места****Технически характеристики:** ДЪЛЖИНА: 4490- 4500 ммШИРИНА БЕЗ/С ОГЛЕДАЛА: 1750-2100 ммВИСОЧИНА: 1670-1680 ммТОВАРОНОСИМОСТ: 600 - 680 кгОБЕМ НА РЕЗЕРВОАРА: до 60 литраДВИГАТЕЛ: 4-цилиндров редови, 8 клапана турбодизеловРАБОТЕН ОБЕМ: 1400 - 1500 см3МАКС. МОЩНОСТ: 80-90 к.с.(об./мин)ТРАНСМИЦИЯ: Задвижване на предните колела през 5 степенна механична предавателна кутияСПИРАЧНА СИСТЕМА: Двукръгова - саморегулиращо се сервоустройство, ABSОКАЧВАНЕ: отпред - независимо с променливо ниво, стабилизиращи греди и газови амортисьори; отзад - газови амортисьори и листовиресьориУПРАВЛЕНИЕ: управление тип зъбна рейка със сервоусилвателДЖАНТИ: стоманени 15" ЦВЯТ: Бял, неметаликЕконорма: Евро 6Разход на гориво – смесен цикъл на движение – 4,0-4,5 л/100 км.Емисии на СО2 – смесен цикъл – 100-105**Задължително оборудване:**КлиматикЗащитанапешеходциприударABS –АнтиблокиращасистеманаспирачкитеAFU –EлектроннасистемазаподпомаганеприекстремноспиранеESP –Електроннасистемазадинамиченконтролнатраекторията ASR –ЕлектроннасистемазаконтролнасцеплениетоHSA –ЕлектроннасистемазаподпомаганепотеглянетоотнаклонВъздушнавъзглавницазаводачаВъздушнавъзглавницазапътникадо водачаВъзможностзаръчнодеактивираненапреднатавъздушнавъзглавницазапътникадоводачаПреднистраничнивъздушнивъзглавници, предпазващигръдниякош и главатаПредни и заднитриточковипредпазниколаниТризадниподглавника, регулируемиповисочинаБлокировканазаднитевратиДневнисветлиниСервоусилвателнаволанаЕлектроненимобилайзерВъзможностза ЕКО режимнаработанадвигателяСтандартноотопление с 4 степенизарегулиране и с рециклираненавъздухаАксесоаризапушачи(подвиженпепелник и запалка) ТекстилнистелкиЕлектрически предни и механични заднистъклаМеханичнистраничниогледалаБронив цветанакупетоЗвуковасигнализация за забравени включени светлиниСгъваемазаднаседалка 1/1Отопляемозадностъкло с чистачкаЗаключваненакапачкатанарезервоараТониранистъклаНишизабагажв преднитевратиНишазабагажв арматурнототаблоотстранатанапътникаДвепоставкизачашинапреднатаконзолаи поставказабутилка 1,5 л. в централнатаконзолаТермометързавъншнатемператураОсветлениенатаваназапреднитеместаПодготовказарадиооборудванеПълноразмернарезервнагумаРадио 2DIN CD/MP3 с интегриран 3-лентов дисплей и управлениеотволана, MP3 прослушванепрез USB/AUX/Аудиострийминг, Bluetooth НадлъжнирелсинапокриваБордкомпютър (без LPG версия) ЦентралнозаключванеПоленовфилтърДелимазаднаседалка 1/3 - 2/3 (вториред) ТретиредседалкиДвепоставкизабутилка 1,5 л. и двезачаши в страничнитеконзолинатретиредАвтоматичноактивираненаосветлениетов интериораприотваряненавратитеПокривалозабагажникаРемонтенкомплектзаспуканагума |
|
| Допълнителноогледалозанаблюдениена 2-ри редседалкиОтварящисестраничнистъклапритретиредседалкиРегулируемвъввисочинаволанРегулируемавъввисочинаседалканаводача |

 **Забележка: Посочените технически характеристики и оборудване са задължителни и всяка оферта, с едно или повече несъответствия ще бъде отстранена от участие. Офертите може да съдържат и други допълнителни екстри извън указаните в настоящата техническа спецификация, които не са задължителни и не подлежат на оценяване.**

 **На оценяване подлежат оферти, които не надвишават финансовияресурс на Възложителя, съдържат всички изискуеми документи в установената форма и отговарят на техническата спецификация.**